🌿 **SÀN GỖ NHỰA NGOÀI TRỜI LỖ VUÔNG EWIN**

### 📌 ****Mã màu:**** TEAK/ ROSEWOOD

### 📐 ****Kích thước:**** 140 × 25 × 2200/2900 mm

### 🧱 ****Cấu trúc:**** Lỗ vuông – gân cao lực – chịu tải cực tốt

### 🧪 ****Chất liệu:**** Gỗ nhựa WPC (PE cao cấp + bột gỗ + phụ gia chống UV, chống cháy)

### 🔹 ****Đặc điểm nổi bật:****

* ✅ **Hai mặt sử dụng linh hoạt**:
  + **Mặt 1:** Vân gỗ 3D chân thật, sang trọng như gỗ tự nhiên cao cấp
  + **Mặt 2:** Vân sọc to – thiết kế chống bám bụi, dễ vệ sinh, thích hợp không gian công cộng
* ✅ **Công nghệ ép đùn hiện đại**, bề mặt phủ chống xước – bền màu dưới nắng, không cong vênh, không mục ruỗng
* ✅ **Chống nước tuyệt đối – không thấm – không mục**
* ✅ **Chống cháy lan – an toàn cho không gian BBQ, ban công, hồ bơi**
* ✅ **Tuổi thọ trên 15 năm** trong điều kiện ngoài trời

### 🏞 ****Ứng dụng lý tưởng:****

* Lát sàn sân vườn, ban công, hồ bơi, hành lang ngoài trời
* Resort – khách sạn – nhà hàng – quán cà phê ngoài trời
* Công trình công cộng: cầu đi bộ, công viên, sân chơi trẻ em

**SO SÁNH: SÀN GỖ NHỰA LỖ TRÒN VS LỖ VUÔNG EWIN**

| **Tiêu chí** | **Sàn Lỗ Tròn EWIN** | **Sàn Lỗ Vuông EWIN** |
| --- | --- | --- |
| **Mã màu phổ biến** | Teak, Rosewood | Teak, Rosewood |
| **Kích thước** | 150×23×2900 mm | 140×25×2900 mm |
| **Cấu trúc lõi** | Lỗ tròn (nhẹ, thoát nước tốt) | Lỗ vuông (vững chắc, chịu lực cao hơn) |
| **Trọng lượng** | 3.0kg/m | 2.6kg/m |
| **Khả năng thoát nước** | Rất tốt | Rất Tốt |
| **Mặt sử dụng** | Vân gỗ 3D + Vân sọc nhỏ chống trơn | Vân gỗ 3D + Vân sọc to chống bám bụi |
| **Giá thành** | Cao hơn một chút nhưng không đáng kể | Tiết kiệm hơn |